SAA 06 – Routinekontrollen RDG-E

**Ordination Dr. NN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt: | NN | Unterschrift: |  |
| Freigegeben: | Dr. NN | Unterschrift: |  |
| Gültig ab: | August 2019 |  |  |

# Zweck

Qualitätskontrolle, um den Nachweis zu erbringen, dass das RDG - E gebrechenfrei funktioniert.

# Verantwortlichkeiten

Benannte Mitarbeiter/innen in der Aufbereitung.

# Verwendetes Material

* TOSI® Spaltprüfkörper (BAG/Reissigl)
* TOSI® Flexicheck (BAG/Reissigl)

# Verwendete Geräte

RDG – E (Olympus ETD3)

# Sichtkontrollen

* 1. Überprüfung der Füllstände in den Vorratsbehältern durch visuelle Kontrolle (täglich)
	2. Sichtkontrolle des RDG: Überprüfung des Innenraums auf Sauberkeit und Ablagerungen (täglich)
	3. Flusenkörbchen: Optische Kontrolle und Reinigung des Flusensiebs (täglich)
	4. Beschickungswagen: Kontrolle der Andockungssysteme im RDG und am Beschickungswagen (täglich)

# Reinigungskontrollen

* 1. Mitführen von 4 TOSI® Spaltprüfkörpern im Kleinteilesieb alle 3 Monate
	2. Mitführen von 1 TOSI® FlexiCheck pro 1mm Waschanschluß /Monat
	3. Die Dokumentation erfolgt auf den Formblättern des Herstellers der Indikatoren

Seite 1 von 1