SAA 08 – Routinekontrollplan Ultraschallbad

**Ordination Dr. NN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt: | NN | Unterschrift: |  |
| Freigegeben: | Dr. NN | Unterschrift: |  |
| Gültig ab: | August 2019 |  |  |

# Zweck

Qualitätskontrolle, um den Nachweis zu erbringen dass das Ultraschallbad gebrechenfrei funktioniert.

# Verantwortlichkeiten

Mitarbeiter/innen in der Aufbereitung, die die erforderliche Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung haben.

# Verwendetes Material

* SonoCheck® (BAG/Reissigl)

# Arbeitsschritte

* 1. Der Routinetest überprüft die Ultraschallleistung unter Praxisbedingungen (mit Beladung).
	2. Der Routinetest wird alle 3 Monate durchgeführt.
	3. Dazu werden jeweils 3 SonoCheck® – Fläschchen im Ultraschallbad mitgeführt (zwischen den PE- Zangen, zentral in einer Linie).
	4. Die Auswertung erfolgt gemäß Herstellerangaben.
	5. Die Dokumentation erfolgt auf dem Dokumentationsblatt des Herstellers.
	6. Bei nicht entsprechenden Ergebnissen wird umgehend eine Reparatur des Ultraschallbades veranlasst. Bis zur erfolgten Reparatur müssen die Instrumente 2 Zyklen im Ultraschallbad durchlaufen.

Seite 1 von 1